**2017年“安全生产月”活动建筑管理人员**

**安全生产知识竞赛题**

**一、必答题（每队3题，每题10分）**

1.市区主要路段围挡高度不小于（ ）m，一般路段不小于（ ）m，围挡使用材料应符合主管部门要求。（A）

A.2.5 1.8 B.2 1.8 C.3 1.5 D.1.8 2.5

2.灭火器的类型与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所的灭火器配备数量不少于具,随机抽查个场所合理。（A）

A.2 5 B.3 5 C.2 6 D.1 6

3.宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能，或当采用金属夹芯板才时，其芯材的燃烧性能，上述情况需达到（ ）燃烧性能等级？（A）

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

4.根据厦建工【2012】51号文要求，外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷（ C ），并定期保养，保持美观。

A.红白或黑白相间等颜色的油漆 B.红黑或黄白相间等颜色的油漆

C．红白或黄黑相间等颜色的油漆 D.由项目各自设定

5.根据厦建工【2012】51号文要求，工程质量安全监督机构应当对施工现场围挡等安全文明施工措施实施情况进行监督，在受理开工报告后（ B ）个工作日内，应派人到现场对围挡设置是否在开工前完成等情况进行核查。发现施工现场围挡等安全文明施工不符合本文件规定要求的，应当责令其改正，对拒不改正的，应责令暂停工程施工，按规定记入不良行为记录，并函告建设单位按照施工合同约定停止拨付或扣减相关费用，直至符合要求。

A.3 B.5 C.8 D.10

6.安全生产法规是国家（ B ）体系中的一个重要组成部分。

A、经济建设 B、法律 C、生产

7.根据《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》要求，施工现场围挡高度不得低于2.5 米。工地大门外两侧的围挡外墙面应预留不少于（ C ）面积作为质量安全公益宣传。

A. 1/5 B.1/4 C. 1/3 D. 1/2

8.根据《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》要求，工地大门设置应当符合消防要求，其宽度不得小于（ D ）。

A.9米 B.8米 C.7米 D.6米

9.根据《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》要求，施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡包括（ A ）两部分。

A.工地围墙、大门 B.工地围墙、喷淋

C.工地围墙、围墙广告 D.宣传栏、大门

10.根据《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》要求，施工现场围挡应选用《厦门市建设工程施工现场围挡图集》（以下简称《图集》，另行印发）中的围挡样式，围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定，提倡优先选用（ C ）。

A.砖砌墙体 B.隔离栏杆 C.装配式围挡 D.铁皮压缩板围挡

11.下列关于安全生产工作方针的表述，最准确的是。 （C）

A.以人为本、安全第一、预防为主

B.安全第一、预防为主、政府监管

C.安全第一、预防为主、综合治理

D.安全第一、预防为主、群防群治

12.关于《安全生产法》的立法目的，下列表述中不准确的是。 （D）

A.加强安全生产工作

C.保障人民群众生命和财产安全

B.防止和减少生产安全事故

D.提升经济发展速度

13.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 （ D ）

A、10

B、 20

C、 25

D、30

14.关于安全生产责任保险，正确的说法是： （ D ）

A.安全生产责任保险是政策性保险

B.生产经营单位必须投保安全生产责任保险

C.高危行业的生产经营单位必须投保安全生产责任保险

D.国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险

15.在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是。 （ D ）

A、安全生产目标管理制

B、安全生产承包责任制

C、安全生产奖励制度

D、安全生产责任制

16.根据《建设部关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质[2014]123号），建筑施工项目经理不得同时在（）以上的工程项目担任项目经理。(A)

A、两个及两个B、三个及三个C、四个及四个D、五个及五个

17.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（A）内向有关部门报告。

A、1小时 B、8小时 C、12小时 D、24小时

18.关于从业人员在安全生产方面的权利，错误的说法是：（ D ）

A.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

B.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

D.本单位做出有关安全生产的决策，必须经全体从业人员同意

19.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人，予以保证的是。（ D ）

A.当地县级以上人民政府

B.主管的负有安全生产监管职责的部门

C.生产经营单位的财务部门

D.生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人

20.根据福建省建设厅《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》，下列说法错误的。（ C ）

A、施工单位在高大模板支撑体系搭设前，应将工程部位、搭设时间及经审批的专项方案向相关监督机构报备

B、高大模板支撑体系搭设、拆除的分包单位应是具有相应资质的劳务分包企业

C、高大模板支撑体系施工前应由项目施工员编制专项施工方案

D、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修改完善

21.某生产经营单位主要负责人张某在本单位发生生产安全事故后逃匿，根据《安全生产法》的有关规定，应当处以拘留( C )

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

22.依据《安全生产法》规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ C），方可上岗作业。

A、安全生产考核合格证

B、培训合格证书

C、相应资格

D、上岗证

23.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（A）内向有关部门报告。

A、1小时 B、8小时 C、12小时 D、24小时

24.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位负责人接到事故报告后，应当( A)。

A.迅速采取有效措施，组织抢救

B.立即向新闻媒体披露事故信息

C.告知其他人员处理

D.在48小时内报告政府部门组织抢救

**二、抢答题（每题10分）**

**（一）单选题**

1.《安全生产法》规定：( C)必须依法参加工伤社会保险。

A.劳动者 B.各级政府 C.生产经营单位， D.施工管理人员

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，( D )应当考虑施工安全操作和防护的需要，对防范生产安全事故提出指导意见。

A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位

3.《建设工程安全生产管理条例》规定工程监理单位应当审查施工组织设计中的( D )措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A.经济 B.文明施工 C.组织 D.安全技术

4.根据《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》，列入福建省建筑施工安全生产标准化优良项目创建的工程，应在工地（ D ）挂设“福建省建筑施工安全生产标准化优良项目创建工程”牌匾。

A、大门口 B、会议室 C、施工现场 D、醒目位置

5.根据福建省建设厅《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》，下列说法错误的（ C ）。

A、施工单位在高大模板支撑体系搭设前，应将工程部位、搭设时间及经审批的专项方案向相关监督机构报备

B、高大模板支撑体系搭设、拆除的分包单位应是具有相应资质的劳务分包企业

C、高大模板支撑体系施工前应由项目施工员编制专项施工方案

D、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修改完善

6.当梯子需要接长使用时，应有可靠的连接措施，接头不得超过（ A ）处，连接后梯梁强度应大于单梯梯梁强度。

A、1处B、2处C、3处D、4处

7.当深基坑施工设置斜道时，应加设间距不大于（ C ）mm的防滑条等防滑措施。

A、200；B、300；C、400；D、500；

8.单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于（ ）的扶梯。（ B）

A、350mmB、400mmC、450mmD、500mm

1. 移动式操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ），高宽比不应

大于（ ），施工荷载不应超过（ D ）。

A、10㎡ 5m 3:1 1.3KN/m³ B、10㎡ 4m 2:1 1.4KN/m³

C、9㎡ 5m 3:1 1.5KN/m³ D、10㎡ 5m 3:1 1.5KN/m³

1. 移动式操作平台行走轮的承载力不应小于（ ），行走轮制动器的制动力

矩不应小于（ A）。

A、5KN 2.5N·m

B、5KN 3.0N·m

C、10KN 2.5N·m

D、10KN 3.0N·m

11.地式操作平台应从（）水平杆起逐层设置连墙杆且间距不应大于（ B ）

A、第一步 3m；

B、第一步 4m；

C、第二步 3m；

D、第二步 4m；

12.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于（ C）m

A、3

B、4

C、5

D、6

13.电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（C）m

A、1.0

B、1.2

C、1.5

D、1.8

14.当垂直洞口短边边长大于或等于（ B）时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

A、400mm

B、500mm

C、600mm

D、700mm

15.密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm=100c㎡面积上大于或等于（ C）目。

A、1000

B、1500

C、2000

D、2500

16现行的《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)于什么时候开始实施？（ C）

A、2016年10月1日

B、2016年11月1日

C、2016年12月1日

D、2017年1月1日

17.高处作业时，下列不恰当的做法是？（D ）

A、将所用的物料堆放平稳，不妨碍通行装卸

B、将使用完的工具随手放入工具袋中

C、随时将走道、通道板、登高用具清理干净

D、拆卸下的物料随意丢弃、放置

18.悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的绳卡连接，绳卡数量不应少于（ B）个。

A、5

B、4

C、3

D、2

19.施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处，应悬挂 A 。

A、安全警示标志牌

B、安全标语

C、安全操作规程牌

D、安全岗位职责牌

（二）**多选题（每题有5个备选答案，其中有2-4答案是正确的，少选、多选、不选、错选均不得分）**

1、建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组，建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（ ）组成。（ ABE ）

A项目经理、

B技术负责人

C、安全科长

D、分管安全副总

E、专职安全生产管理人员

2、根据《福建省安全生产条例》，建筑施工企业制定的应急救援预案内容应包括。（ ABDE ）

A、应急救援的组织机构、组成单位、组成人员及职责分工

B、应急救援装备、设备、物质储备及调运

C、事故责任人的处理程序

D、应急救援预案的演练

E、应急预案经费的保障

3、根据《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》，下列符合创建省级标准化优良项目的条件有：（ BCE ）

A、建筑面积3000 m2以上的房屋建筑工程

B、建筑面积5000 m2以上的房屋建筑工程

C、合同造价1000万元以上的房屋建筑工程

D、合同造价1000万元以上的市政基础设施工程

E、合同造价2000万元以上的市政基础设施工程

4、根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》，下列说法正确的有：（ AE ）

A、房屋建筑工程施工现场应每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机

B、房屋建筑工程施工现场应每10000平方米至少配备一台移动式喷雾机

C、建筑施工主体结构高度每超过10米要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘

D、市政道路工程工地每500米施工段应至少配备一台移动式喷雾机，并适时喷雾降尘

E、市政道路工程工地每1000米施工段应至少配备一台移动式喷雾机，并适时喷雾降尘

（三）、填空题

1.施工污水经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网或河流。

2.按照下建工【2012】51号文要求，建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台、配备冲洗设施。

3.根据《厦门市建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查工作实施办法》要求，施工总承包单位应指定专人检查进入工地的建筑废土运输车辆。持有相应的建筑废土管理机构发放的登记凭证且车况良好，方可允许其进入工地承运建筑废土。

4.根据《厦门市建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查工作实施办法》要求，建设项目处置建筑废土必须办理建筑废土处置证。

5.建筑工地是否按规定设置围档、硬化道路、车辆进出口设置三级沉淀池及高压冲洗设施设施，并有专人冲洗出工地的车辆等文明施工措施。

6.根据《厦门市建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查工作实施办法》要求，对装车完毕，准备出场上路的运输车辆，在运输单位检查人员检查认为符合要求的基础上再进行出场前复查，并对照《建筑工地废土运输车辆出场检查登记表》，逐一确认运输车辆是否携带相关运输登记凭证、车厢完好、没有超载、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项；

7. 根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》要求，建筑垃圾处置应当经过核准，运输车辆进出工地应逐车登记，运输应当采用密闭式运输车辆，并按照指定的运输路线和行驶时间，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。

8.根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》要求，主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班、及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

9.根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》要求，停工日期超过三个月以上的建设工程，建设单位应当自行或督促施工单位对施工现场裸露地面进行网膜覆盖。

10、根据厦建工〔2012〕52号要求施工现场围挡应选用《厦门市建设工程施工现场围挡图集》中的围挡样式，围挡样式的选择应结合 工期长短 和 施工现场周边环境协调 等工程实际确定，提倡优先选用 装配式围挡 。

11.劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

12.根据《福建省安全生产条例》规定，建筑施工单位从业人员在 一百 人 的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员 千分之五 的比例配备专职安全管理人员。

13.生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。

14.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

15.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出[批复](http://gw.yjbys.com/pifu/);特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

16.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足要求，其中建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。

17.安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

18.工会有权对建设项目的安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

19.《 厦门市建设工程施工现场围挡图集》中围挡基础混凝土强度等级不低于 C20 ，砖强度等级不低于 MU10 ，砂浆强度等级不低于 M5 。

**三、风险题**

（一）判断题（10分每题）

1.在建工程不可以当做员工集体宿舍使用，包括在在建工程中看管仓库等个别人员。（ × ）

9.根据《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》要求，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全文明施工费用，以及费用支付及使用要求，安全文明施工费用,可挪作他用，后期补上。（×）

10、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行更换维修制度。 （ × ）

《安全生产法》第二章第三十五条

11、用人单位解除劳动合同，工会认为不适当的，有权提出意见。(√)

12、《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社会治安方面的管理。(×)

13、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中对施工现场存在的[重大安全隐患](http://baike.so.com/doc/2007527-2124422.html)有权越级报告或直接向建设主管部门报告。(√)

14、《安全生产法》规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。(√)

15、职业健康检查费用是由劳动者本人承担。( × )

16、根据《福建省安全生产条例》要求，生产经营单位是本单位安全生产的责任主体，其主要负责人是第一责任人，负全面责任；其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负责。(√)

17、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。( × )

18、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与的原则，实行消防安全责任制。(√)

19、建设单位可以明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。( × )

20、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。(√)

21、事故发生地有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，其负责人应当1小时内赶赴事故现场，组织事故救援。( × )

22、用人单位和职工个人应当按时缴纳工伤保险费。( × )

23、工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。(√)

24、生产经营单位应当根据本单位的危险源和风险因素制定或者及时修订本单位生产安全事故应急救援预案，并与所在市级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。( × )

25、特殊情况下允许两人同时在梯子上作业。（×）

26、当进行深基坑施工时允许沿坑壁上下。（×）

27、外墙高处安装作业时，不得使用座板式单人吊具。（√）

28、移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得超过50mm。（×）

29、移动式操作平台在移动时，在防护措施到位时，操作平台上可以站人。（×）

30、当垂直洞口短边边长小于500mm时，可不采取封堵措施。（×）

31、高处作业时所使用的工具可以随手放置。（×）

32、当施工需要拆除或变动安全防护设施时，无需采取代替的可靠防护措施。（×）

**（二）、选择题（每题20分）**

1.结构模板拆除完毕后就应当设置消防水枪设备，建筑高度大于 m，或者单体体积超过 m3的建筑应该设置。（B）

A.24 2.5万 B.24 3万 C.25 3万 D.26 2.5万

2.根据厦建筑（2016）7号文要求，厦门市建筑工程安全文明施工费，按分部分项工程乘以相应费率计算，其中一类的安全文明施工费率为多少（B）

A.2.33% B.3.34% C4.8% D.5.86%

3.按照闽建筑（2015）39号文要求，新建是建筑工程，发包的总建筑面积大于2000平方米的，其安全文明施工按不低于（A）万元计算。

A.14 B.16 C. 18 D. 20

4.根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》要求，施工现场根据工程占地面积每 （ A）平方米至少配备一台移动式喷雾机，建筑施工主体结构高度每超过（ ）层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。

A.5000 10 B.5000 6 C.6000 6 D.10000 10

5.根据《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》要求，裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施;裸置3个月以下的土方，应当采取（ A、B、C）等压尘措施。

A.覆盖 B.压实 C.洒水 D.外运

6、根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于( B)。

A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.50学时

7.移动式操作平台的高度不应超过（C）。

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

8.落地式操作平台的高度不应超过（ D）。

A、5m

B、8m

C、12m

D、15m

**（三）、多选题（每题30分）**

1、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号），建筑施工企业安全生产管理机构职责包括：（ ACDE ）

A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

B、组织制定项目安全生产管理制度并监督实施

C、制定企业安全生产检查计划并组织实施

D、参与危险性较大工程专项施工方案论证会

E、参加生产安全事故的调查和处理工作

2、落地式操作平台的架体构造应符合下列哪些规定（ ）。

（答案：BE）

A、平台面积不应超过15㎡；

B、高度不应超过15m；

C、高宽比不应大于3:1；

D、施工平台的施工荷载不应超过3.0KN/㎡；

E、接料平台的施工荷载不应超过3.0KN/㎡；

3、根据《安全生产许可证条例》，企业违反《安全生产许可证条例》，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，可以给予以下哪些处罚：（ ABCD ）

A、责令停止生产                       B、没收违法所得

C、并处10万元以上50万元以下的罚款

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

E、并处50万元以上100万元以下的罚款

4、根据《建设部关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质[2014]123号）要求，项目经理的质量安全违法违规行为应实行记分管理，项目经理有下列哪些行为之一的，一次记3分：（ ABCE ）

A、未在岗履职的

B、挪用安全生产费用的

C、现场作业人员未配备安全防护用具上岗作业的

D、未按规定配备专职质量、安全管理人员的

E、作业人员未经安全教育上岗作业的

5、用于电梯井封闭的平网应符合下列哪些规定（ ）（答案：BCE）

A、边绳的断裂张力不得小于5KN；

B、平网每个系结点上的边绳应与支撑架紧靠；

C、系绳沿网边均匀分布；

D、间距不得大于500mm；

E、平网网体与井壁的空隙不得大于25mm；

出处：《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 8.2.4条

6、操作平台（ ）超过《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 规定的，应编制专项施工方案。（答案：ACD）

A、面积；

B、长度

C、高度

D、荷载

E、体积

7、施工现场在使用密目式安全立网前，应检查产品的（ ），确认合格方可使用。（答案：BCDE）

A、产地；

B、分类标记；

C、产品合格证；

D、网目数；

E、网体重量；

8.有关在建工程作业场所临时疏散通道设置的说法，下列说法错误的是：（ BCDE）

A 耐火极限不应低于0.5h

B 设置在地面上的临时疏散通道，其净宽不应小于1.0m

C 设置在脚手架上时，脚手架应采用不燃材料搭设

D 应设置明显的疏散指示标识

E 应设置照明设施

1. **决胜题**